{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Salve, nel modello dell'offerta economica, l'importo dei lavori  che va dichiarato di offrire, va calcolato sull'importo dei lavori escluso l'incidenza della manodopera? ","Si. L'importo su cui calcolare la % di ribasso è pari a Euro: 608.077,04. \r\nSaluti "]
[2,"Buongiorno, in merito alla documentazione di gara come si puo evincere dagli elaborati di progetto nell'elenco prezzi e nel computo non è presente la voce totale del  tappetino, ma solamente la voce per ogni cm in più o in meno.\r\n\r\n","Per quanto concerne il conglomerato bituminoso (tappetino) è da intendersi che lo strato di usura o tappetino è costituito da uno strato totale dello spessore di 3 o 4 cm a seconda dei vari tratti. Il progetto prevede la realizzazione di 3 o 4 cm di tappetino.   \r\nInoltre è previsto uno strato di 3,5 cm di binder (risagomatura) per come previsto nella voce precedente 30/30.\r\n\r\nF.TO ING. IANNACE"]
[3,"si chiede se sia possibile partecipare alla procedura di gara con la sola categ. OG3 V e subappaltando la categ. OS12 ad impresa qualificata","Si è possibile subappaltare a impresa qualificata (così come indicato nella Tabella 2 - pag. 6 del Bando_disciplinare di gara. \r\nSaluti "]
[4,"Per quanto riguarda la categoria OS12A che è subappaltabile al 100%, in fase di presentazione di offerta va indicato il nominativo dell'impresa a cui si intende subbappaltare i lavori? ","Non è obbligatoria l'indicazione della impresa a cui si intende subappaltare i lavori, ma va dichiarata l'intenzione di subappaltare la categoria OS12A a impresa qualificata. "]
[5,"buongiorno.\r\nAvendo la categoria OG3 Class. II, è possibile partecipare in RTI con impresa in possesso do OG3 Class. I ? e subappaltare per intero la cat. OS12A?\r\nGrazie.","Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara. Per la categoria scorporabile OS12A è previsto il subappalto al 100% purché dichiarato in sede di offerta. \r\nSi richiama quanto contenuto nell' Allegato II.12 del Codice, in particolare, l'art. 30 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti."]
[6,"Buonasera, leggendo il progetto notiamo che il computo é stato redatto utilizzando prezzi rilevati dal prezzario regione Calabria 2023 e, valutando invece la data attuale della gara che risulta essere abbondantemente oltre l'uscita del nuovo prezzario regionale 2024 (febbraio) si ritiene che i prezzi dovrebbero essere quelli del nuovo prezzario 2024 per poi non rientrare nella problematica di  una eventuale futura revisione prezzi non attuabile. Si resta in attesa di Vs motivazioi che dovrebbero giustificare l'applicazione di prezzi non più applicabili per tale gara che si svolge con scadenza al 18/07/24. Grazie","Per fasi di progettazione antecedenti al 2024 e con approvazione del progetto esecutivo entro il 30/06/2024 si utilizza il prezziario del livello di progettazione precedente."]