{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"\r\nbuongiorno,\r\nper il lotto 17 chiedendo veicoli con motore 3000cc e cavalli 180cv l'unico prodotto rispondente è quello Iveco. La stessa Iveco 4x4 produce solo veicolo con MTT  a partire da 55q che sarebbe un patente C e non B. la caratteristica 4x4 resta confermata?\r\n\r\n","La caratteristica è confermata"]
[2,"Buongiorno, in merito alla procedura di cui trattasi, si richiedono i seguenti chiarimenti inerenti la procedura amministrativa:\r\n\r\n1) all'art. 7.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali - art. 100, comma 1, lett. c) e ss. mm. ed ii. è indicato:\r\na) Avere effettuato, nei 10 anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi (almeno 1) a quello oggetto di affidamento anche a favore di soggetti privati (riferito al singolo lotto per cui si partecipa);\r\nquesito: è richiesto un importo minimo di forniture analoghe?\r\n\r\n2) l'azienda che intende partecipare solo ad alcuni lotti può presentare polizza fidejussoria per garanzia provvisoria \"cumulativa\" per l'importo complessivo ai lotti cui intende partecipare (ovviamente specificando nr. lotto e relativo CIG) oppure devono essere presentare singole polizze fidejussorie per ogni singolo lotto?\r\n\r\nVi ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.","In merito al quesito 1 non è previsto importo minimo per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali; comunque bisogna soddisfare il requisito di cui al punto 7.2 \"2 Requisiti di capacità economica e finanziaria - art. 100, comma 1, lett. b) e ss. mm. ed ii.\r\nin merito al questito 2 - la polizza fidejussoria va presentata per ogni singolo lotto "]
[3,"Buon pomeriggio, \r\nin merito al lotto 1 si fa presente che alla pagina n° 8 di 28 ( elenco lotti) viene richiesto testualmente: trattori forestali con 4 ruote motrici e ponte snodabile. Potenza massima del motore effettiva da libretto, superiore a 210CV, mentre nel capitolato tecnico si fa chiede trattori con potenza superiore a 170 CV e ruote isodiametrice. \r\nPertanto, si chiede: cosa bisogna considerare? ","Trattori con potenza superiore a 170 CV e ruote isodiametriche."]
[4,"Buon pomeriggio, in merito alla procedura di cui trattasi, si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici:\r\nLotto 1 – le macchine isodiametriche, della potenza di max 120 CV, non sono omologabili per l’utilizzo richiesto, come interpretare la richiesta a capitolato?\r\nLotti 1 e 2 – per normativa, diverse tipologie di trattori non hanno il lunotto anteriore apribile. È ammesso offrire una tipologia di trattore con lunotto anteriore fisso?\r\nLotti 1 e 2 – Riguardo le prese di potenza, le velocità nominali in commercio sono 540 – 540E e 1000 (prese potenza V.N. 850 giri/min non sono reperibili).\r\nLotto 10 – I bracci meccanici, dotati di solo decespugliatore, non necessitano di sgancio rapido, come interpretare la richiesta a capitolato?\r\nVi ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.\r\n","1) QUESITO \"Lotti 1 e 2 – per normativa, diverse tipologie di trattori non hanno il lunotto anteriore apribile. È ammesso offrire una tipologia di trattore con lunotto anteriore fisso?\" - RISPOSTA: è AMMESSO \r\n\r\n2) QUESITO \"Lotti 1 e 2 – Riguardo le prese di potenza, le velocità nominali in commercio sono 540 – 540E e 1000 (prese potenza V.N. 850 giri/min non sono reperibili)\" RISPOSTA: bisogna considerare il valore più prossimo a quello richiesto, fermo restando la compatibilita' di quanto richiesto con il lotto collegato;\r\n\r\n3) QUESITO \"Lotto 10 – I bracci meccanici, dotati di solo decespugliatore, non necessitano di sgancio rapido, come interpretare la richiesta a capitolato?\" - RISPOSTA - NON E' NECESSARIO LO SGANCIO RAPIDO\r\n\r\n4) QUESITO \"Lotto 1 – le macchine isodiametriche, della potenza di max 120 CV, non sono omologabili per l’utilizzo richiesto, come interpretare la richiesta a capitolato?\" RISPOSTA – Si conferma quanto previsto dal capitolato \r\n"]